**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**Обособена позиция 1: Обособена позиция № 1: „ *Подмяна горивната база за отопление на ОУ с.Драгичево, Община Перник* “.**

от .................................................................................................................................................

*(пълно наименование на участника)*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка приемаме да изпълним поръчката в съответствие с вашите изисквания и условия, както следва:

1. Направените предложения и поети задължения в настоящата оферта са валидни за срок до ……….2018 г.

2**.** Срокът за доставка е ....…………………. календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

3. Гаранционният срок на предлаганата машина е ........./................................/ месеца без ограничение на моточасовете, считано от датата на предаването на същият.

Условия на гаранционното обслужване: ..................................................................................

*(Участникът следва да опише условията на гаранционното обслужване, включително обхвата на предлаганата от него пълна техническа гаранция.).*

4. Гаранцията на вложените части и гаранцията на сервизния труд е ........./................................/ месеца.

5. Срокове за отстраняване на появили се отклонения в гаранция и извън гаранция:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*Участникът следва да предложи срок за отстраняване на повредата, но не по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни при получена рекламация относно възникване на гаранционно събитие, в който на свой риск и за своя сметка да извърши ремонт и/или да замени дефектните части, възли или агрегати с нови.*

**6.** Предлагам следната **техническа оферта** в съответствие с техническата спецификация на Възложителя:

1. **ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА**

Доставка на котел на пелети , който да осигурява нужните топлинни товари за нуждите на отоплителните инсталации /ВОИ/ – и инсталациите за подгряване на вода за битови нужди /БГВ/. Обществената поръчка включваща доставка и монтаж на нов пелетен котел, преработка на отоплителната инсталация и демонтаж на съществуващи ОВиК съоръжения.

1. **Съществуващо положение :**

Сградата е със застроена площ 830 м2 и отопляем обем 5756 м3. Разположена е на два сектора с два /2/ и три /3/ етажа , със сутерен. В частта ползваща се за детска градина /триетажно крило/ са ситуирани занимални, медицински кабинет, кабинети за директор и счетоводител, санитални възли и коридори. В частта от сградата ползваща се за училище /двуетажно крило/ са разположени следните помещения осем броя класни стаи, стаи за занимални по интереси – 2бр., компютърен кабинет, бюфет за хранене, кабинети за директор, счетоводител и санитарни възли.

Необходимо е инсталиране на нов пиролизен водогреен котел на твърдо гориво – дървесни частици и / или пелети за отопление и топла вода с мощност минимум 314 kW. Предвижда се реконструкция на котелната инсталация и въвеждане на автоматично управление в зависимост от външната температура. Необходимо е новият котел да е снабден с дигитален контролер , който позволява прецизна настройка на горивния процес, в зависимост от моментната потребност на топлина. Необходимо е осигуряване на автоматично регулиране на постъпващия в пелетната горелка въздух и лесно почистване на остатъчната пепел. За осигуряване на запас от гориво е необходимо отделянето на склад за пелети. Същите да се доставят опаковани в чували. Складът трябва да е в непосредствена близост до котелното и отделен със стена от пожароустойчив гипсокартон.

Монтажа на доставения котел на пелети с включени всички необходими тръби, фитинги, вентили, кранове и др.

Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд и предпазен вентил по налягане.

Демонтаж, доставка и монтаж на спирателни кранове и арматура. При необходимост - преустройство на колекторните разпределители със съответната кранова арматура и помпени агрегати по отоплителните щрангове и тръбна разводка

Настройка, пускане и тестова работа в рамките на 72 часа.

За приемане на извършената работа, изпълнителят следва да предостави гаранционна карта и необходимите документи, удостоверяващи безопасността и сигурността на системата по време на експлоатация.

1. **Технически изисквания:**

Котелът трябва да се монтира от специализирани монтажници.

В котелното помещение трябва да бъде осигурено достатъчно количество пресен въздух, необходим за горенето. Задължително трябва да се спазват наклоните за монтаж на горелката и шнека. Монтажа на горелката трябва да се извърши от специализиран техник.

Доставката и монтажа на новото оборудване в котелното помещение да бъде придружено с необходимата гаранционна карта, да се придружават от документ /сертификат, удостоверение за качество/.

Влаганите материали да бъдат придружени с декларация за съответствие с указание за прилагане на български език, съставени от производителя или от негов упълномощен представител.

Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда .Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба 2 от 22.05.2004г.на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

Изпълнителят се задължава да направи всичко необходимо по време на ремонта и монтажа на съоръженията да не допусне повреда или разруши инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, като нанесените щети са за негова сметка.

Място на изпълнение: ОУ с.Драгичево, Община Перник

7. Документи придружаващи стоката:

………………………………………

/- Инструкция за експлоатация – на български език;

- Сервизна книжка – на български език и др./

Дата.........................2018 г. **С уважение: ………………**

(име, длъжност, подпис и печат)