Приложение № 1

# **ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ**

**за възлагане на обществена порьчка, чрез публично сьстезание, с предмет: ДОСТАВКА НА НОВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА Перник по обособени позиции:**

**Обособена позиция 1: Контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалент-35 бр.;**

**Обособена позиция 2: Кофи за битови отпадьци 110 л.- 773 бр.**

**1. За Обособена позиция 1: Контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалент-35 бр.**

Специализираният контейнер за битови отпадъци тип ”Бобър” е предназначен за събиране, временно съхраняване и извозване на битови отпадъци със сметосъбиращи машини, отговарящи на изискванията на EN 1501-1-2011 год. или еквивалентен. С куполовиден капак за изсипване с цевно поемане и отговаря на конструктивните размери на EN 840-3 2013 год. Същите да могат да бъдат измивани и дезинфекцирани от специализираните машини

**Технически характеристики:**

1. Вместимост - 1100 л ± 5 %
2. Полезен товар - 440 kg

З. Начин на разтоварване - странични с цеви

1. Габаритни размери:

-дължина - 1370 ±10 мм

- широчина - 1 115 мм mах

- височина - 1470 мм mах

1. Брой на опорните колела - 4 бр. Ф200, 2 ф. от тях с блокираща спирачна система
2. Начин на отваряне на капака — Крачно, посредством натискане на крачен педал При отпускане на педала капака да се затваря автоматично.
3. Обслужване - От всички сметоизвозващи машини , отговарящи на изискванията на EN 1501-1-2011 или еквивалентен.
4. Покритие - Горещо поцинковане, съгласно БДС EN ISO 1461 :2009
5. Допълнителни изисквания:

-Дебелината на ламарината за изработка на продукта не по-мало от 2,0 мм.

-Рамената и буферите да са изработени от стоманена ламарина с дебелина не помалко от 4 мм.

-Конзолите за захващане на ходовите колела да са изработени от стоманена ламарина с дебелина не по-малко от 4 мм.

-Колелата да са осигурени против кражба с допълнителен заваръчен шев.

10. Гаранционен срок на продукта, да бъде не по-малко от 5 год.

**II. За Обособена позиция 2: Кофи за битови отпадъци 110 л. - 773 бр.**

**Технически характеристики:**

1. Метална кофа 110 л. - Класическа кофа за събиране на битови отпадъци Изработена изцяло от поцинкована ламарина с дебелина не по-малко от 1,2 мм.
2. При изработката на кофата да не се използват черни части;

З. Да са подходящи за събирането на битови отпадъци и да бъдат поставяни в близост до жилищни сгради.

1. Да са с гладка повърхност, предотвратяваща залепването на отпадъци;
2. Да разполагат с капак /без механизъм, ръчно отваряне/ и ръкохватка;
3. Тялото и капака да бъдат допълнително оребрени.
4. Пригодност за обслужване - от всички сметоизвозващи машини, отговарящи на изискванията на БДС EN 1501-1:2011.
5. Гаранционен срок на продукта, да бъде не по-малко от 5 год.