## О Б Щ И Н А П Е Р Н И К



*Сертифицирана по ISO 9001: 2015*

2300 Перник , пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

***„*Доставка на съдове за битов отпадък*“.***

Предмета на настоящата обществена поръчка предвижда доставката на нови 270 (двеста и седемдесет) броя специализирани съдове (контейнери) за събиране на битови отпадъци с обем 1100 литра, тип „Ракла“, предназначени за събиране и съхраняване на битови отпадъци със сметосъбиращи машини.

* Съдовете за отпадъци, следва да бъдат, нови и неупотребявани.
* Вместимост - 1100 л.
* Наличие на странични дръжки за лесно манипулиране - 2 бр.
* Външна ширина при колелата - 848 мм.
* Вътрешна ширина при колелата - 752 мм.
* Товароносимост - 430 кг (Минимум), 510 кг (Максимум);
* Собствено тегло – 50 кг. (Минимум) 65 кг (Максимум)
* Брой на опорните колела - 4 броя (Ф 200), 2 бр. от които са с блокираща спирачна система.
* Диаметър на колелата - 200 мм.
* Капак - плосък, стандартен, без механизъм, с ръчно отваряне. Дизайнът и изработката да осигуряват възможност капакът да е плътно затворен.
* Наличие на тапа на дъното за отвеждане на течности.
* Цапфа с ширина на основата 450 мм (Минимум) и щифт с метална вложка;
* Да се обслужват от всички автомобили за събиране на отпадъци, отговарящи на изискванията на БДС EN 1501-1 или еквивалент.
* Съдовете да бъдат изработени съгласно норми на действащите към момента стандарти – БДС EN 840-2, БДС EN 840-5, БДС EN 840-6, RAL-GZ 951/1 или еквивалент.
* Съдовете трябва да бъдат произведени от първичен материал, полиетилен с висока плътност HDPE, напълно рециклируеми, без съдържание на кадмий. Притежават характеристики, които ги правят силно устойчиви на UV лъчение, киселини, стареене и атмосферни влияния, влагоустойчеви, високи и ниски атмосферни температури. Устойчиви на химически и биологически въздействия. Гладка повърхност за лесно почистване, непозволяваща задържането на нечистотии.

Наличие на незаличима щампа с информация за производителя и изделието - вместимост, допустимо натоварване, материал, от който е произведено, месец/година на производство, съответствие по RAL-GZ 951/1, GS, TUV, или еквиваленти, знак за съответствие с европейските изисквания за безопасност, тест маркировки.

Съдове за разделно събиране на отпадъци, ще се приемат във окомплектован вид и в готовност за експлоатация.

Цвят: черен или графит.

**ГАРАНЦИОНЕН СРОК**

Гаранционен срок е не по – кратък от **12** (дванадесет) месеца и не по-дълъг от **36** (тридесет и шест) месеца.

При предаването на съдовете за събиране на отпадъци, избраният за изпълнител участник, ще предостави **указания за експлоатация и безопасност на български език, сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания за качество, доказващи съответствието на предлаганите от него съдове за събиране на отпадъци с изискванията на Възложителя.**

При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото в страната законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката, правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката, в това число противопожарни, технически и др. норми. По време на изпълнение на договора изпълнителят е длъжен да спазва техниката на безопасност на труда.

Изпълнителят ще реализира изпълнение на възложеното в съответствие с условията на проекта на договор, неразделна част от настоящата документация.