

##  О Б Щ И Н А П Е Р Н И К

*Сертифицирана по ISO 9001: 2015*

 2300 Перник , пл. ”Св. Иван Рилски ” 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890

 **ОБРАЗЕЦ № 3**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

от ……………………………………………………………………………………

 /наименование на участника/

представляван от ……………………………………………………

 адрес:................................................., тел: ……………………., Факс …………., Е\_mail:…………………, ЕИК ………………….,

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Доставка на съдове за битов отпадък“.**

1. Съобразно изискванията поставени от Възложителя, към предложението за изпълнение, Ви представяме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката е ………………………. кал. дни /не по дълъг от ***30 кал. дни****, считано от датата на получаване на уведомително писмо за страртиране на договора*/.

1.2. Гаранционен срок - ……………… месеца /*не по – кратък от* ***12 (дванадесет) месеца****, след извършване на доставката*/.

Предлагаме да извършим следната доставка, съгласно изискванията на Възложителя:

|  |  |
| --- | --- |
| **Минимални изисквания на Възложителя** | **Предложение на Участника /попълва се във всяка една графа с конкретни параметри, в приложимите случай/** |
| Вместимост - 1100 л. |  |
| Наличие на странични дръжки за лесно манипулиране - 2 бр. |  |
| Външна ширина при колелата - 848 мм. |  |
| Вътрешна ширина при колелата - 752 мм. |  |
| Товароносимост - 430 кг (Минимум), 510 кг (Максимум); |  |
| Собствено тегло – 50 кг. (Минимум) 65 кг (Максимум) |  |
| Брой на опорните колела - 4 броя (Ф 200), 2 бр. от които са с блокираща спирачна система. |  |
| Диаметър на колелата - 200 мм. |  |
| Капак - плосък, стандартен, без механизъм, с ръчно отваряне. Дизайнът и изработката да осигуряват възможност капакът да е плътно затворен. |  |
| Наличие на тапа на дъното за отвеждане на течности. |  |
| Цапфа с ширина на основата 450 мм (Минимум) и щифт с метална вложка; |  |
| Да се обслужват от всички автомобили за събиране на отпадъци, отговарящи на изискванията на БДС EN 1501-1 или еквивалент. |  |
| Съдовете да бъдат изработени съгласно норми на действащите към момента стандарти – БДС EN 840-2, БДС EN 840-5, БДС EN 840-6, RAL-GZ 951/1 или еквивалент. |  |
| Съдовете трябва да бъдат произведени от първичен материал, полиетилен с висока плътност HDPE, напълно рециклируеми, без съдържание на кадмий. Притежават характеристики, които ги правят силно устойчиви на UV лъчение, киселини, стареене и атмосферни влияния, влагоустойчеви, високи и ниски атмосферни температури. Устойчиви на химически и биологически въздействия. Гладка повърхност за лесно почистване, непозволяваща задържането на нечистотии. |  |

 ***(описват се техническите характеристики, съгласно изискванията на възложителя)***

2. Допълнителна информация:

.......................................................................................................................................................

 *(предоставя се по преценка на участника).*

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

5. Ако бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, при предаването на съдовете за събиране на отпадъци ще предоставим ***указания за експлоатация и безопасност на български език, сертификати/декларации за съответствие и/или протоколи от лабораторни изследвания за качество, доказващи съответствието на предлаганите от нас съдове за събиране на отпадъци с изискванията на Възложителя.***

6. Възложителят си запазва правото, ако при приемането на доставката има неотговарящи параметри от Предложението за изпълнение на участника и/или не се предоставят необходимите документи по т. 5 от настоящото предложение, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме доставката.

**Дата:………………. ПОДПИС И ПЕЧАТ: …………….**